**Roteiro para instalação dos drivers**

***Power meter ThorLabs PM100A***

1. Download pacote de instalação no site :

***http://www.***

1. Copiar conteúdo da pasta :

***C:\Program Files (x86)\Thorlabs\PowerMeters\LabView\LabView 32 bit***

Ir até a pasta no LabVIEW :

***C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2014\instr.lib***

1. Criar uma sub-pasta chamada **TLPM**
2. Dentro desta pasta colocar os arquivos copiados no passo ***2***

***Espectrômetro OceanOptics***

1. Download pacote de instalação no site :